Ich interessiere mich für eine Straßenmarkierungsmaschine bei der STRAMAT Vertriebs GmbH.

Diese hat folgende Bedingungen zu erfüllen. 

Wir möchten folgende Bodenmarkierungsarbeiten ausüben:
- Parkplatzmarkierungen
- Bodenmarkierungen auf Gemeindegebiet
- Umfangreiche Straßenmarkierungen im Stadtgebiet
- Bodenmarkierungen auf Landstraßen
- Bodenmarkierungen auf Autobahnen
- Bodenmarkierungen auf Flugplätzen
- Bodenmarkierungen in Industriehallen
- Bodenmarkierungen auf Rennstrecken

Die Straßenmarkierungsmaschine soll folgende Markierungsmaterialien verarbeiten können:
- 1 K Farben (High-Solid-Farben)
- Epoxymodifizierte High-Solid-Farben
- Spritzplstiken 98:2
- Spritzplastiken 1:1
- Markierungsfarben für Rennstrecken (FIA-Konform)
- Kaltplastiken
- Polyurethanfarben

Aufbringung von Reflexglasperlen
- Die Straßenmarkierung erfordert eine Einrichtung zur Aufbringung von Reflexglasperlen
- Die Straßenmarkierung erfordert keine Einrichtung zur Aufbringung von Reflexglasperlen

Die Bodenmarkierungsmaschine soll folgende Markierungstechnik beherrschen:
- Applikation mit Airless-Technologie
- Applikation mit Airspray-Technologie
- Applikation mit Kaltplastik-Systemen

Die Straßenmarkierungsmaschinen soll über folgende Energiequelle verfügen:
- Verbrennungsmotor
- Elektrischer Antrieb

Die Maschinen sollte über folgenden Antrieb verfügen:
- Handgeführte Straßenmarkierungsmaschine
- Handgeführte Straßenmarkierungsmaschine mit kuppelbarem Antriebswagen
- Straßenmarkierungsmaschine mit eigenem hydraulischem Antrieb
- Aufsitz-Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischen Antrieb

Die Straßenmarkierungsmaschine soll über eine Steuerung mit folgenden Spezifikationen verfügen:
- Strich-/Lückenautomatik
- Verzögerung Reflexglasperlenstreuer
- Farbdisplay
- Personalisiertes Display
- Anzeige der Geschwindigkeit
- Anzeige des Pumpendrucks
- Kontrolle der durchschnittlich applizierten Nassschichtstärke
- Aufzeichnung gefahrene Distanzen
- Aufzeichnung markierte Distanzen
- Aufzeichnung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten
- Telematikfunktion zur uebertragung von ausgeführten Tätigkeiten
- Die Steuerung muss mehrsprachig sein
- Die Steuerung muss selbsterklärend sein

Erstelle eine Auswahl von mindestens 4 potentiellen Produkten.